Опросный лист
Наименование организации:     	

ИНН:  	
Контактное лицо:    	 Телефон/факс:	 Электронная почта:    	

ООО “ВТО “Промышленные технологии”
Тел.: (495)668-13-99
E-mail: info@vto-promtech.com   
 www.vto-promtech.com
 www.alfatrafo.ru

.                                 

 	Линия отреза. Для вставки опросного листа в проект вы можете убрать поля с реквизитами

ТРАНСФОРМАТОР СУХОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

Тип:  	

Номинальная мощность, кВА … 25    40    63    100   160    250   400    630   800    1000    1250    1600    2000     2500    3200    4000    6300    
                                           10000    12500    16000    20000
Напряжение СО (сеть), кВ  … 0,4      0,69     3,15      6       6,3       10       10,5       13,8     15,75   20     35 (первичное напряжение – сетевая              
                                                                                                                                           обмотка, СО)
              Напряжение ВО (нагрузка), кВ … 0,4      0,69     3,15      6       6,3     10      10,5 (вторичное напряжение - вентильная обмотка, ВО)
Напряжение КЗ, %                … 4    6    8 (Напряжение короткого замыкания, Внутреннее сопротивление трансформатора; Uk; Ek)
Схема и группа соединения:   …Y/D - 11	Y/Y - 0	Y/D-Y - 11 – 0 (Схема и группа соеднинения обмоток трансформатора)
 Регулирование напряжения:   …ПБВ: ±2x2,5 (Способ и глубина регулирования напряжения)
Высота установки, м:                … до 1000 метров (Высота установки трансформатора над уровнем моря)

Назначение трансформатора: 	Пульсность схемы выпрямления (6, 12,  24):   	

 	  Напряжение выпрямленное Ud, В

 	  Ток выпрямленный Id, А

Климатическое исполнение:	Категория размещения: Степень защиты:

Исполнение вводов (в кожухе):

УХЛ (от + 45 °С до -60 °С)

ХЛ (от + 45 °С до - 60 °С)

1
2
3

(на улице)

IP33 (в уличном кожухе)

У	(от + 45 °С до - 50 °С)

(под навесом)

IP54

(уличное, пылезащищенное)

СО - слева
ВО- справа

(в помещении)

IP00

(без кожуха, без дополн. шин)

СО - справа
ВО- слева

Т	(от + 50 °С до - 10 °С)

IP21	(в защитном кожухе)

IP31

(в защитном кожухе)

СО, ВО - сверху

Материал обмоток:

Упаковка трансформатора:

Тип подключения вводов:

СО, ВО - снизу

Алюминий (Ал)

Стретч-пленка

Шинное:

Медь (М)	Деревянная упаковка	Кабельное:

СО
СО

ВО
ВО

 	  Класс перегрузок по ГОСТ 16772

(Параметры преобразователя. Важно для точной оценки параметров трансформатора) (Параметры преобразователя. Важно для точной оценки параметров трансформатора) (Класс перегрузок трансформатора, обусловненный типами и режимами нагрузок)

Состав гармоник, %:
5-я 	23-я  	
7-я 	25-я  	
11-я 	47-я  	
13-я 	49-я  	

 	 	

 	

(другое)

Дополнительная комплектация:

Блок контроля температуры

Особенности конструкции:

Магнитопровод по схеме STEP-LAP

Фазировка (слева направо):

Вводы СО:	Вводы ВО:

   Шкаф тепловой защиты

   Установка дополнительной вентиляции Комплект виброгасящих подкладок

Литая изоляция обмоток ВН Горячее цинкование ярмовых балок
* СО - сетевая обмотка; ВО - вентильная обмотка

А - В - С

(другое)

(стандартное)

c - b - a - (0)

(стандартное)

(другое)

Количество трансформаторов: 		Срок  поставки:    	
Дополнительные требования по условиям работы и комплектации:

                                                  Опросный лист просим отправить на почту info@vto-promtech.com